Руководителям юридических лиц и

индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим поставку товаров

(работ, услуг) на территории

Луганской Народной Республики

ЗАПРОС № 92 от 05.07.2023г.

о предоставлении ценовой информации

Администрация города Красный Луч Луганской Народной Республики (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» просит предоставить ценовую информацию по данному запросу в соответствии с описанием объекта закупки по коду ОКПД2:

# 43.22 – работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха; (более подробная информация о предмете закупки представлена в приложении №1 к настоящему запросу).

В цену предложения должны быть включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, в том числе транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные платежи.

При подготовке ценовых предложений рекомендуем использовать форму ответа, о предоставлении ценовой информации, изложенную в приложении № 2 к настоящему запросу.

При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию, представленную в приложении № 1 к настоящему запросу, а так же следующие условия планируемой закупки:

- предполагаемый срок проведения закупки (заключение контракта): июль 2023 г.;

- порядок оплаты: по факту оказания услуг в соответствии с актами оказанных услуг по Контракту в срок 10 календарных дней с момента подписания;

*-* размер обеспечения исполнения контракта: не требуется;

 - информация о дополнительных требованиях к поставщику (исполнителю, подрядчику): Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить услуги собственными силами с использованием собственных материально-технических ресурсов.

Исполнитель обязан при выполнении услуг обеспечить надлежащее качество, неукоснительное соблюдение всех требований действующего законодательства, относящихся к выполнению услуг, в том числе нормативно-технических документов, действующих на территории Луганской Народной Республики. Исполнитель обязан иметь соответствующую лицензию (специальное разрешение), необходимую для предоставления данного вида услуг.

Прошу Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы оно содержало цену единицы товара (работы, услуги) и общую цену контракта, которую Вы готовы предложить на условиях, указанных в запросе, а так же срок действия цены и расчет такой цены.

Ценовые предложения прошу представить до 10 июля 2023 г. по адресу (294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33, Администрация города Красный Луч Луганской Народной Республики) или на адрес электронной почты (krasnluch@aglnr.org).

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:

- устава или Положения (при наличии),

- свидетельства о государственной регистрации,

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,

- свидетельство плательщика налога,

- специального разрешения (при наличии).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Приложение: 1. Описание объекта закупки, условия исполнения контракта

 на 4 л. в 1 экз.;

 2. Рекомендуемая форма ценового предложения на 2 л. в 1 экз.

Приложение № 1 к запросу

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание объекта закупки, условия исполнения контракта

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги по КТРУ/ОКПД2** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Коли-чество** |
| **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Монтаж кондиционеров:** |
| Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах | 43.22.12.150 | Кондиционер TCL TAC-09CHSA/IFМощность кондиционера: 9 BTUРежим работы: обогрев, охлаждениеГабариты внутреннего блока: 69.8x25.5x19 смГабариты наружного блока: 66x45.6x23 смВес внутреннего блока: 7 кгВес внешнего блока: 23 кгВ процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:– крепление внешнего и внутреннего блоков кондиционера;– пробивка отверстий в стене;– монтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч. в коробе);– монтаж электрического кабеля (в т.ч. в коробе);– дозаправка хладагентом (при необходимости);– тестовый запуск кондиционера. | Условная единица | 5 |
| Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах | 43.22.12.150 | Кондиционер TCL TAC-07CHSA/IFМощность кондиционера: 7 BTUРежим работы: обогрев, охлаждениеГабариты внутреннего блока: 69.8x25.5x19 смГабариты наружного блока: 66x45.6x23 смВес внутреннего блока: 7 кгВес внешнего блока: 21 кгВ процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:– крепление внешнего и внутреннего блоков кондиционера;– пробивка отверстий в стене;– монтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч. в коробе);– монтаж электрического кабеля (в т.ч. в коробе);– дозаправка хладагентом (при необходимости);– тестовый запуск кондиционера. | Условная единица | 5 |

Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем): поставщик (подрядчик, исполнитель) может предоставить информацию об однородных товарах, работах, услугах имеющие сходные характеристики, позволяющие им быть коммерчески и/или функционально взаимозаменяемыми.

**Требования к условиям исполнения контракта:**

1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

- здание Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики «Здание горисполкома Краснолучского городского совета с пристройкой», расположенное по адресу: ЛНР, г. Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33, каб. № 213, 413, 504, 507;

- здание управления труда и социальной защиты населения Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики, расположенное по адресу: ЛНР, г. Красный Луч, ул. Карла Маркса, д.21, каб. № 5, 14, 23;

- здание отдела по обеспечению жизнедеятельности г. Петровское, Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики расположенное по адресу: ЛНР, г. Красный Луч, г. Петровское, площадь Свободы, 1, каб. № 22;

- здание отдела по обеспечению жизнедеятельности г. Миусинск, Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики, расположенное по адресу: ЛНР, г. Красный Луч, г. Миусинск, ул. Октябрьская, д.15, каб. приёмная.

1. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение месяца с момента заключения контракта.

3. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: услуги по монтажу, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Исполнителя и включаются в стоимость монтажа, которая подразделяется в соответствии с мощностями кондиционера.

При проведении работ не должны нарушаться интерьер и существующая отделка помещений.

При установке кондиционеров Исполнитель должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод+флекс+электрокабель+дренаж).

Внутренний блок кондиционера должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж наружного блока кондиционера производится на наружной стене. Для его крепления используются специальные кронштейны (корзины) и болты. Расположение наружного блока кондиционера не должно нарушать архитектурный облик здания.

Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются чаще всего вместе. Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки трубопровода, электрического кабеля и дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу. Электропровод должен быть одет в гофрорукав.

После запуска работа кондиционера тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ передать смонтированное оборудование представителю Заказчика.

При оказании услуг в обязательном порядке должна быть применена система контроля качества, нахождение ответственного специалиста Исполнителя, осуществляющего контроль качества.

Исполнитель обязан представить действующую лицензию на оказание данного вида услуг.

1. Передача технических и иных документов при поставке товара, выполнении работ, оказания услуг: по факту оказания услуг.
2. Безопасность товара, работ, услуг: во время оказания услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения электрическим током и электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

Услуги по монтажу кондиционеров должны выполняться в соответствии с нормативными документами, ГОСТами и СНиПами.

Требования к безопасности оказываемых услуг в соответствии с:

– Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Сводами Правил, введенными в действие на территории Российской Федерации к ФЗ-123 от 22.06.2008 г. (Приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194);

– СП12-136-2002 Безопасность труда при производстве работ. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах работ;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»;

– Сводом правил СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха» (утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. № 921/пр.).

1. Порядок подачи и приемки товара, работ, услуг: в соответствии с документом о приемке оказанных услуг.
2. Порядок и форма оплаты:оплата производится по факту оказания услуг в соответствии с актом оказанных услуг по Контракту в срок 10 календарных дней с момента подписания.
3. Предложение по объему гарантии качества товара, работ, услуг: Исполнитель гарантирует качественное выполнение монтажных, пусконаладочных и других видов работ, выполняемых в рамках данного контракта.

Гарантийный период качества оказанных услуг по монтажу оборудования составляет не менее 24 месяцев от даты подписания сторонами документа о приемке оказанных услуг по Контракту (приема-передачи). Гарантия качества распространяется на все материалы, применяемые при оказании услуг.

Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты услуг, недоделки, скрытые дефекты, несоответствие каких-либо параметров техническому заданию, Исполнитель в срок, установленный по согласованию с Заказчиком, устраняет замечания, недоделки, дефекты работ, производит замену материалов своими силами и за свой счет.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

1. Обеспечение исполнения контракта: не требуется.
2. Банковское сопровождение контракта: не требуется.
3. Гарантийные обязательства: не требуется.

Приложение № 2 к запросу

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рекомендуемая форма ценового предложения**

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации, в которую был направлен запрос (наименование, адрес, телефон, реквизиты, заполняется Поставщиком) | Кому: Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики 294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33 krasnluch@aglnr.org |

В ответ на Ваш запрос от №

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| (наименование организации, заполняется Поставщиком)направляет ценовое предложение на монтаж кондиционеров: |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

**Расчет ценового предложения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ | Страна происхождения, производитель, товарный знак, модель и т.п.  | Ед. изм.  | Кол-во | Цена, без учета НДС, руб. | Ставка НДС, % | Цена, с НДС, руб.  |
| 1 | Кондиционер TCL TAC-09CHSA/IFМощность кондиционера: 9 BTUРежим работы: обогрев, охлаждениеГабариты внутреннего блока: 69.8x25.5x19 смГабариты наружного блока: 66x45.6x23 смВес внутреннего блока: 7 кгВес внешнего блока: 23 кгВ процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:– крепление внешнего и внутреннего блоков кондиционера;– пробивка отверстий в стене;– монтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч. в коробе);– монтаж электрического кабеля (в т.ч. в коробе);– дозаправка хладагентом (при необходимости);– тестовый запуск кондиционера. |  | Условная единица | 5 |  |  |  |
| 2 | Кондиционер TCL TAC-07CHSA/IFМощность кондиционера: 7 BTUРежим работы: обогрев, охлаждениеГабариты внутреннего блока: 69.8x25.5x19 смГабариты наружного блока: 66x45.6x23 смВес внутреннего блока: 7 кгВес внешнего блока: 21 кгВ процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:– крепление внешнего и внутреннего блоков кондиционера;– пробивка отверстий в стене;– монтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч. в коробе);– монтаж электрического кабеля (в т.ч. в коробе);– дозаправка хладагентом (при необходимости);– тестовый запуск кондиционера. |  | Условная единица | 5 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Общая цена контракта, включая НДС \_\_ % (НДС не уплачивается)\_\_\_\_\_ рублей.

Срок  действия ценового предложения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать  срок  действия ценового предложения, заполняется Поставщиком).

В цену предложения включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, в том числе транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные платежи.

|  |  |
| --- | --- |
|  Руководитель (подпись) |  Ф.И.О. |
|  м.п.  |  |
|  Дата: |  |