Руководителям юридических

лиц и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим поставку

товаров (работ, услуг) на территории

Луганской Народной Республики

ЗАПРОС № 89 от 28.06.2024г.

о предоставлении ценовой информации

# Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2023 года № 2039 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559» просит предоставить ценовую информацию по данному запросу в соответствии с описанием объекта закупки по коду ОКПД2:

# 43.22 – работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха (более подробная информация о предмете закупки представлена в приложении №1 к настоящему запросу).

В цену предложения должны быть включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, расходы на страхование, уплату налогов и другие

обязательные платежи.

При подготовке ценовых предложений рекомендуем использовать форму ответа, о предоставлении ценовой информации, изложенную в приложении № 2 к настоящему запросу.

При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию, представленную в приложении № 1 к настоящему запросу, а так же следующие условия планируемой закупки:

- предполагаемый срок проведения закупки (заключение контракта): июль 2024 г.;

- порядок оплаты: по факту оказания услуг в соответствии с актами оказанных услуг по Контракту в срок 10 рабочих дней с момента подписания;

*-* размер обеспечения исполнения контракта: не требуется;

 - информация о дополнительных требованиях к поставщику (исполнителю, подрядчику): Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить услуги собственными силами с использованием собственных материально-технических ресурсов.

Исполнитель обязан при выполнении услуг обеспечить надлежащее качество, неукоснительное соблюдение всех требований действующего законодательства, относящихся к выполнению услуг, в том числе нормативно-технических документов, действующих на территории Луганской Народной Республики. Исполнитель обязан иметь соответствующую лицензию (специальное разрешение), необходимую для предоставления данного вида услуг.

Прошу Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы оно содержало цену единицы товара (работы, услуги) и общую цену контракта, которую Вы готовы предложить на условиях, указанных в запросе, а так же срок действия цены и расчет такой цены.

Ценовые предложения прошу представить до 03 июля 2024г. включительно по адресу (294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33, Администрация ГО город Красный Луч Луганской Народной Республики) или на адрес электронной почты (krasnluch@aglnr.org, bukhgalteriya.kl@krasnyluch.su).

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:

- устава или Положения (при наличии),

- свидетельство плательщика НДС,

- специального разрешения, лицензий (при наличии).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Приложение: 1. Описание объекта закупки, условия исполнения контракта

 на 4 л. в 1 экз.;

 2. Рекомендуемая форма ценового предложения на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1 к запросу

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание объекта закупки, условия исполнения контракта

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги по КТРУ/ОКПД2** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Коли-чество** |
| **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Монтаж кондиционеров:** |
| Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах | 43.22.12.150 | Кондиционер NORDFROSTAC 09 QUB Мощность кондиционера: 9 BTUРежим работы: обогрев, охлаждениеГабариты внутреннего блока: 69.8x19x25.5 смГабариты наружного блока: 71.2x45.9x27.6 смВес внутреннего блока: 6,5 кгВес внешнего блока: 23 кгВ процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:– крепление внешнего и внутреннего блоков кондиционера;– пробивка отверстий в стене;– монтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч. в коробе);– монтаж электрического кабеля (в т.ч. в коробе);– дозаправка хладагентом (при необходимости);– тестовый запуск кондиционера. | Условная единица | 3 |
| Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах | 43.22.12.150 | Кондиционер OASIS O-7Мощность кондиционера: 7 BTUРежим работы: обогрев, охлаждениеГабариты внутреннего блока: 72x20.1x27 смГабариты наружного блока: 63.5x45.8x24 смВес внутреннего блока: 7 кгВес внешнего блока: 20 кгВ процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:– крепление внешнего и внутреннего блоков кондиционера;– пробивка отверстий в стене;– монтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч. в коробе);– монтаж электрического кабеля (в т.ч. в коробе);– дозаправка хладагентом (при необходимости);– тестовый запуск кондиционера. | Условная единица | 2 |

Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем): поставщик (подрядчик, исполнитель) может предоставить информацию об однородных товарах, работах, услугах имеющие сходные характеристики, позволяющие им быть коммерчески и/или функционально взаимозаменяемыми.

**Требования к условиям исполнения контракта:**

1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

здание Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, расположенном по адресу: г. Красный Луч, ул. Коммунистическая, д. 33,

каб. № 402, 406, 409, 414 (4 этаж) и каб. № 508 (5 этаж).

1. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение месяца с момента заключения контракта.

3. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: услуги по монтажу, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Исполнителя и включаются в стоимость монтажа, которая подразделяется в соответствии с мощностями кондиционера.

При проведении работ не должны нарушаться интерьер и существующая отделка помещений.

При установке кондиционеров Исполнитель должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод+флекс+электрокабель+дренаж).

Внутренний блок кондиционера должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж наружного блока кондиционера производится на наружной стене. Для его крепления используются специальные кронштейны (корзины) и болты. Расположение наружного блока кондиционера не должно нарушать архитектурный облик здания.

Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются чаще всего вместе. Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки трубопровода, электрического кабеля и дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу. Электропровод должен быть одет в гофрорукав.

После запуска работа кондиционера тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ передать смонтированное оборудование представителю Заказчика.

При оказании услуг в обязательном порядке должна быть применена система контроля качества, нахождение ответственного специалиста Исполнителя, осуществляющего контроль качества.

Исполнитель обязан представить действующую лицензию на оказание данного вида услуг.

1. Передача технических и иных документов при поставке товара, выполнении работ, оказания услуг: по факту оказания услуг.
2. Безопасность товара, работ, услуг: во время оказания услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения электрическим током и электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

Услуги по монтажу кондиционеров должны выполняться в соответствии с нормативными документами, ГОСТами и СНиПами.

Требования к безопасности оказываемых услуг в соответствии с:

– Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Сводами Правил, введенными в действие на территории Российской Федерации к ФЗ-123 от 22.06.2008 г. (Приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194);

– СП12-136-2002 Безопасность труда при производстве работ. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах работ;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»;

– Сводом правил СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха» (утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. № 921/пр.).

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»

- СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012 «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения».

- СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха».

- ГОСТ 22270-76 Оборудования для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения.

1. Порядок подачи и приемки товара, работ, услуг: в соответствии с документом о приемке оказанных услуг.
2. Порядок и форма оплаты:оплата производится по факту оказания услуг в соответствии с актом оказанных услуг по Контракту в срок 10 рабочих дней с момента подписания.
3. Предложение по объему гарантии качества товара, работ, услуг: Исполнитель гарантирует качественное выполнение монтажных, пусконаладочных и других видов работ, выполняемых в рамках данного контракта.

Гарантийный период качества оказанных услуг по монтажу оборудования составляет не менее 24 месяцев от даты подписания сторонами документа о приемке оказанных услуг по Контракту (приема-передачи). Гарантия качества распространяется на все материалы, применяемые при оказании услуг.

Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты услуг, недоделки, скрытые дефекты, несоответствие каких-либо параметров техническому заданию, Исполнитель в срок, установленный по согласованию с Заказчиком, устраняет замечания, недоделки, дефекты работ, производит замену материалов своими силами и за свой счет.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

1. Обеспечение исполнения контракта: не требуется.
2. Банковское сопровождение контракта: не требуется.
3. Гарантийные обязательства: не требуется.

Приложение № 2 к запросу

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рекомендуемая форма ценового предложения**

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации, в которую был направлен запрос (наименование, адрес, телефон, реквизиты, заполняется Поставщиком) | Кому: Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики294520,ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯРЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД КРАСНЫЙ ЛУЧ, Г. КРАСНЫЙ ЛУЧ,УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 33 krasnluch@aglnr.org, bukhgalteriya.kl@krasnyluch.su |

В ответ на Ваш запрос от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации, заполняется Поставщиком)

направляет ценовое предложение на монтаж кондиционеров.

**Расчет ценового предложения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ | Ед. изм.  | Кол-во | Цена, без учета НДС, руб. | Ставка НДС, % | Цена, с НДС, руб.  |
| Монтаж кондиционеров: |
| 1. | Кондиционер NORDFROSTAC 09 QUB | Усл.ед. | 3 |  |  |  |
| 2. | Кондиционер OASIS O-7 | Усл.ед. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Услуги по монтажу, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Исполнителя.

Общая цена контракта, включая НДС \_\_ % (НДС не уплачивается)\_\_\_\_ рублей.

Срок  действия ценового предложения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать  срок  действия ценового предложения, заполняется Поставщиком).

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель (подпись) |  Ф.И.О. |
|  м.п.  |  |
|  Дата: |  |